hvad vurdere vi som værende en acceptable gennemsnitlig ændring i pixel? og hvorfor? Det leder frem til valg af metode.

forklaring af hvorfor procent af ændret pixel, DCT måde at fjerne højefrekvenser gør at der automatisk opstå mange pixel der bliver ændret en smule.

Er det en fejlkilde at vi ikke benytter en subjektiv vurdering?